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Опросный лист
для заказчиков  испытаний пенообразователей 
в испытательной лаборатории ООО «НПП Спецавиа»

	Заказчик:
	    

	Контактное лицо:
Телефон/ e-mail:
	   


	Отбор проб

	Отбор проб осуществляется заказчиком
	

	Отбор проб осуществляется представителем ИЛ по  ГОСТ 2517
	

	Адрес(а) места отбора
	      

	Доставка образцов

	Доставка образцов осуществляется заказчиком
	

	Доставка образцов осуществляется ИЛ
	

	Адрес места отгрузки образцов
	       

	Количество образцов:

	Концентрат типа S
	

	Рабочий раствор типа S
	 

	Концентрат типа AFFF
	1

	Рабочий раствор типа AFFF
	 

	Других типов (указать каких): 
	

	   
	   

	   
	   

	   
	   

	Общее количество образцов
	1



	Дата
	«  »
	  мая 
	20 19 г
	
	Подпись и ФИО
	
	/     /





	
Показатели 

	Наименование
Показателя
	Нормативный документ
	концентрат типа S
	рабочий раствор типа S
	концентрат типа AFFF или  AFFF/AR
	рабочий раствор типа AFFF или  AFFF/AR

	Внешний вид
	ГОСТ Р 50588-2012
	
	Х
	
	Х

	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 22567.5-93
	
	Х
	
	Х

	Плотность при 20°С, кг/м3
	ГОСТ 18995.1
	
	Х
	
	Х

	Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с
	ГОСТ 33
	
	Х
	
	Х

	Температура застывания,°С
	ГОСТ 18995.5
	
	Х
	
	Х

	Кратность пены рабочего раствора низкая
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Кратность пены рабочего раствора средняя
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Кратность пены рабочего раствора высокая
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Показатель устойчивости пены (время выделения 50% массы раствора) из пены низкой кратности
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Показатель устойчивости пены (время выделения 50% массы раствора) из пены средней кратности
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Показатель устойчивости пены (время выделения 50% массы раствора) из пены высокой кратности
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Показатель смачивающей способности рабочего раствора на питьевой воде;
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	Х
	Х

	Поверхностное натяжение рабочего раствора при температуре 20°С
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Межфазное натяжение на границе раздела водного раствора пенообразователя  с н-гептаном при температуре 20°С
	ГОСТ Р   50588-2012
	Х
	Х
	
	

	Коэффициент растекания водного раствора пенообра-зователя по поверхности н-гептана при температуре 20 °С
	ГОСТ Р 53280.2-2010
	Х
	Х
	
	

	Время тушения н-гептана, подачей пены низкой кратности в слой горючего с интенсивностю (0,03 ± 0,003) дм3/(м2·с)
	ГОСТ Р   53280.2-2010
	Х
	Х
	
	

	Время тушения н-гептана при установленной  интенсивности подачи рабочего раствора пеной средней кратности при интенсивности (0,032 ± 0,002) дм3/(м2·с) (стендовая методика)
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	Х
	Х

	Время тушения н-гептана при установленной  интенсивности подачи рабочего раствора пеной низкой кратности при интенсивности (0,059 ± 0,002) дм3/(м2·с)  и время повторного воспламенения модельного очага.
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Время тушения н-гептана при установленной  интенсивности подачи рабочего раствора пеной средней кратности при интенсивности (0,032 ± 0,002) дм3/(м2·с)  и время повторного воспламенения модельного очага.
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Время тушения н-гептана при установленной  интенсивности подачи рабочего раствора пеной высокой кратности при интенсивности (0,059 ± 0,002) дм3/(м2·с).  
	ГОСТ Р   50588-2012
	
	
	
	

	Время тушения ацетона пеной средней кратности при интенсивности подачи (0,080 ± 0,002) дм3/(м2·с)  
	ГОСТ Р   53280.2-2010
	Х
	Х
	
	

	Время тушения ацетона пеной низкой кратности при интенсивности подачи (0,110 ± 0,002) дм3/(м2·с)  и время повторного воспламенения модельного очага.
	ГОСТ Р   53280.2-2010
	Х
	Х
	
	


Х – не нормируется
	Дата
	«   »
	  мая  
	20 19    г
	
	Подпись и ФИО
	
	/   /


Отправьте на e-mail: lab@savia.ru
	


ООО «Научно-производственное предприятие Спецавиа»
Россия, 115446, г. Москва, Коломенский пр-д, д.8, кор.4
ИНН 6901025548, КПП 772401001, ОКПО 13923249, ОГРН 1036900021180  тел. +7(495) 783-71-57
Представительство: Россия, 171261, Тверская обл, Конаковский р-н, п.г.т. Редкино, ул. Заводская, д.1
тел./факс: +7(499) 271-70-63  www.savia.ru  info@savia.ru
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